IP：

name：IROM

input [11:0] a //4096 depth

output [31:0] spo

a作为地址输入，spo为地址对应数据输出

name：IROM

input [11:0] a

output [31:0] spo

a作为地址输入，spo为地址对应数据输出

name：DRAM

Input clk

input [15:0] a //65536 depth

input [31:0] d

Input we

output [31:0] spo

a作为地址输入，spo为地址对应数据输出，d作为写入数据,we写使能